Luisss Leit´n Musi (Trio) Technical – Rider

Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen Veranstaltung zu gewährleisten.

Licht:

Ausreichende Beleuchtung. Alle Beleuchtungskörper müssen vorschriftsmäßig installiert und gesichert sein!

Ton und Technikanweisung:

Mikrofonierung

Gesang 1 am besten ein Funk Headset, oder ein SM58

Gesang 2 am besten ein Funk Headset, oder ein SM58

Gesang 3 am besten ein Funk Headset, oder ein SM58

Instrument Abnahme:

Kontrabass (ist zur Abnahme vorbereitet) per Funk, oder Kabel (Klinke auf XLR) DI

Posaune per Funk Micro DI

Gitarre per Funk, oder Kabel (Klinke auf XLR) DI

Harmonika Bass/Diskant B,ES,AS,DES per Funk (Micro am besten ein HDM 100) DI

Harmonika Bass/Diskant A,D,G,C per Funk (Micro am besten ein HDM 100) DI

(Zur Info: Ein kpl. Micro-Set für Harmonika Bass und Diskant HDM 100 mit 3Polige Mini XLR-TQG Anschluss für (AKG-Funk) kann von Band gestellt werden).

Monitoring:

Es werden drei unabhängige Monitor/wege benötigt.